**泰安市中心医院“标本离心机”询价文件**

（编号2020-WS-13号）

根据医院招标采购工作安排，本着“公开、公平、公正”的原则就“**标本离心机**”项目进行询价，欢迎有相应供货能力的投标人参与，并按招标文件的要求认真编制投标文件，按时前来投标。

**一、采购人、项目名称、编号：**

1、采购人：泰安市中心医院

2、项目名称：**标本离心机**

3、项目编号：2020-WS-12

**二、供应商资格要求**

1、依法取得《企业法人营业执照》，注册资金不低于50万（含50万元），具有独立承担民事责任的能力；

2、具有相关产品生产或经营资质；

3、投标人投标的产品具有相关资质证明文件；

4、有三级甲等医院类似供货业绩；

5、商业信誉良好，具有合法、可靠供货来源；

6、具有履行合同必须具备的供应保障能力；

7、在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

8、遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规和规章。

**三、获取招标文件：**

1、时间：自2020年07月06日上午8：00--11：30；下午2:00--5：30开始至07月01日上午10：00；

2、地点：泰安市中心医院办公楼303室（泰安市龙潭路24号）；

**四、递交招标文件时间：**

截止时间：2020年07月13日上午10：00前；

地点：泰安市中心医院办公楼303室（泰安市龙潭路24号）；

**五、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收**：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）虚假投标；

（3）中标商在规定期限内拒绝与采购人签订供货合同。

**六、投标形式**：

本次招标为询价，价格作为是否中标的重要条件，请慎重填写，一经中标即发生法律效力，投标人必须严格遵守。

**七、投标要求：**

（1）报价表、营业执照、经营许可证、医疗器械注册证及供货方认为需要提交的其它资料加盖公章后密封提交，正本一份，副本五分；

（2）中标公司在合同期内不得更改公司名称，否则中止合同；

（3）未中标的单位不另行通知。

（4）付款方式：验收合同后付90%，质保期后付10%。

**八、产品要求见附件**；

**九、本项目联系人**：

王老师 电话：0538-6298227 邮箱：zxyyzbcgzx@ta.shandong.cn，如有不明请电话咨询。

泰安市中心医院招标采购中心

2020-07-06

附件：产品要求

|  |  |
| --- | --- |
| 用途 | 凝聚胺配血专用离心机 |
| 回转数值（rpm） | LED数字显示，具有转速和离心力显示功能 |
| 最大离心力 | 1900×g & 4000rpm |
| 电子控制部 | 微电脑控制系统 |
| 动态显示离心力和离心转速/可转换绝对离心力和相对离心力 |
| 具有记忆装置,专设2组固定离心程序键--细胞分离（血筛适用）和血库专用，并预留5组离心程序键，可人工调节设定。 |
| 即时离心功能 |
| 安 全 装 置 | 具有离心不平衡补偿装置(可达10克)和不平衡自动断电保护装置, |
| 马达过热安全防护装置 |
| 三点悬吊式平衡系统 |
| 门盖断电装置，自动门扣 |
| 定 时 器 | 1-99min59sec 数位定时装置 |
| 采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间 |
| 刹 车 系 统 | 自动刹车系统，可实现5-7秒停机无回荡 |
| 电 源 | 110V/220,50/60Hz |
| 套 管 容 积 | 10ml/15ml × 12支 |
| 专用装置 | 仪器内置专用水平仪，且仪器四脚具有水平调节功能，锁母吸附设计，离心机可牢固固定并确保离心机水平放置。 |

注 ：1、上述产品质保期均≥3年或以上；

2、必须填报产品供货期、单价